**ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР**

1. 2 радио-микрофона (Shure SM 58 или аналогичные) + дополнительные наборы батареек для микрофонов;
2. Комплект DJ установки (Pioneer)
3. Микшерный пульт, с обработкой голоса (не менее 8CH) класса Yamaha(или аналогичный);
4. Мониторная линия(3 шт. – 2 линии);
5. Портальная акустическая система (Премиум класса). Мощность порталов должна соответствовать размеру площадки, размещению и количеству мест в помещении (минимум 3 кВт и больше). Обязательно предварительное обсуждение мощности конфигурации портальной системы для каждой площадки;
6. Сценический свет;
7. Микрофонная стойка – 2 шт.
8. Стол для dj установки, который располагается НА СЦЕНЕ!
9. Саундчек (30 мин.). Профессиональный концертный звукорежиссёр

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

1) Все сценическое звуковое и световое оборудование должно отвечать требованиям

техники безопасности, т.е. должно быть заземлено!!!;

2) Свет и звук обязательно должны питаться от разных фаз;

3) Напряжение в сети 220В плюс/минус 10, частота переменного тока 50 Гр;

4) При работе на открытой площадке пульт и сцена обязательно должны быть укрыты от

осадков;

5) Полная готовность аппаратуры, предварительная коммутация и предварительная

настройка всех систем осуществляются организаторами заблаговременно, до начала

саунчека;

6) В течение всего саундчека и концерта обязательно присутствие в зале

квалифицированного звукорежиссера, способного оперативно устранить любую

техническую неисправность, а также желательно присутствие квалифицированного

электрика.