**СЦЕНА**

Барабанная установка.   
  
BD (22”) Shure Beta52 или аналог;   
SN Shure SM57 или Beta57 обязательно на стойке;   
HH Shure SM 81;   
Alt Tom (12” или 13”) Sennheiser BF 504 или аналог;   
Fl. Tom Sennheiser BF 504 или аналог;   
Overhead 2 x Shure SM81 или аналогичных.   
  
Все барабанные пластики должны быть в отличном состоянии. Необходимы Hi hat стойка, 4 стойки под тарелки, стойка под малый барабан и сиденье.   
  
Басовый комбо 100-300 Вт. Приветствуется Ampeg, Trace Elliot, SWR возможностью снятия сигнала post-preamp + Active DI-Box. Провод "jack-jack" 2 гитарных ламповых комбо 50-100 Вт с возможностью снятия сигнала post-preamp + Active DI-Box (приветствуется: Fender Twin Reverb, Crate BV-100, Marshall JCM800 и т.д. равного класса).   
  
Провод "jack-jack" для каждого гитариста.   
  
Три стойки для гитар.   
Двойная стойка под клавиши, две стереопары на jack клавишнику + 4 Active DI-Box .  
2 вокальных микрофона на стойках типа "журавль" для основного вокалиста и гитариста.   
  
Три раздельных мониторных линии: 3 линии по одному монитору мощностью не менее 200 Вт и передняя линия - два монитора не менее чем по 250 Вт. При работе на открытом воздухе желательны прострелы мощностью по 1 КВт каждый и повышение мощности мониторов каждой линии до 300-400 Вт.   
  
Розетки. 1 розетка ~220 V для клавишника,1 розетка ~220 V для басиста, 2 розетки ~220 V для гитаристов (помимо сети для комбо), 1 розетка ~220 V для барабанщика.   
Розеток с напряжением более ~220 V на сцене быть не должно!!!

**ЗАЛ**

Пульт Allen&Heath, Soundcraft или аналогичный 16-24 каналов.   
  
Для больших площадок желательно наличие гейтов (LA Audio, BSS, dbx) на бочку, малый барабан, альт и бас-том в инсертах соответствующих каналов.   
  
Необходимо наличие 6-и Aux: 4 Pre-fader для отбора на мониторы и 2 Post-fader для отбора на обработку.   
  
Возврат обработки в стереоканалы пульта.   
  
Обработка: 2 линии: Hall&Delay, предпочтительно t.c.electronic, Yamaha, Roland, Lexicon.   
  
Также приветствуется наличие по меньшей мере 2-х компрессоров класса не ниже dbx 386 c возможностью подключения в инсерты входных каналов пульта.   
  
Обязательны 4 одноканальных 31-полосных граф. EQ на мониторных линиях и двухканальный 31 полосный EQ в мастер-инсерте пульта.   
  
PA-система должна обеспечивать равномерное и качественное озвучивание зала.   
  
В остальном группа полагается на добропорядочность организаторов.   
  
К моменту саундчека все оборудование должно быть скомутированно, включено и настроено.   
  
При работе на небольших площадках мы исходим из реальных возможностей организаторов и не предъявляем никаких сверхъестественных требований.   
  
Саундчек должен закончиться не менее чем за два часа до начала концерта.