**ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР**

В данном райдере указаны все требования по техническому оборудованию и условия для успешного выступления группы «Bad Holiday» на мероприятии. Выполнение всех условий райдера обязательно. В случае невозможности выполнения каких-либо пунктов, организаторы мероприятия должны незамедлительно сообщить об этом менеджеру группы.

В репертуар группы «Bad Holiday» включены разноплановые композиции. Они могут быть исполнены как в электронно-инструментальном варианте, так и в акустическом. Стоимость наших услуг вы сможете узнать в отдельном документе «Прайс-лист».

Интересующие Вас подробности можно уточнить, связавшись с менеджером группы.

+79049749149 (менеджер)

<https://vk.com/badholiday>

**Необходимая аппаратура для выступления**

**Барабаны**

Ударная установка: в исправном состоянии, качественный пластик, барабаны фирм DW, Pearl, Premier, Ludwig, Yamaha, Tama.

- бас-барабан - 20’’ или 22’’

- том - 16"

- том бас - 18"

- рабочий барабан - 14’’

- 4 устойчивые стойки «журавлик» под тарелки с фетрами и креплениями

- 1 Стойка для тома (альта)

- «Колено» для крепления тарелки сплэш

- 1 стойка под малый барабан

- Стойка под хай-хэт

- Специальный стул для барабанщика

- Коврик под барабаны

Ударная установка должна быть расположена как можно ближе к заднему краю сцены.

Подзвучка производится инструментальными микрофонами фирм Shure / Sennheiser / Audio-Technica / AKG

Монитор: Гитара, бас-гитара, вокал.

**Бас - гитара**

- Бас-гитарный усилитель, мощностью не менее 60 Вт и басовый кабинет с восьмью или четырьмя динамиками (предпочтительней AMPEG, HARTKE,MARSHALL) Например: Ampeg SVT-5 PRO + Ampeg 8 x 10. Если кабинет имеет небольшие размеры необходимо поставить его на подставку, для того, чтобы усилитель оказался на высоте человеческого роста. Снимается бас-гитарным DI-box’ом (в линию). Длина микрофонного провода должна соответствовать длине сцены. Все провода в области зоны перемещения бас-гитариста должны быть проклеены монтажным скочем!

- Сетевая колодка 220 вольт на 4 прибора

- 1 исправный длинный провод разъема Jack-Jack (по длине - не менее 10 м)

- Стойка под бас-гитару

Монитор: Гитара, барабанная установка и вокал.

**Гитара**

- 1 гитарный ламповый (возможен и транзисторный) усилитель, фирм не хуже Marshall, Fender. Гитарный кабинет к нему желателен.

(Оптимальная мощность усилителей – не менее 60 Вт)

- 4 свободных питания 220 В (возможно использование длинных пилотов)

- Одна исправная гитарная стойка.

- 2 исправных длинных провода разъема Jack-Jack (по длине - не менее 10 м каждый)

Монитор: Бас-гитара, синтезатор и барабанная установка.

**Синтезатор (Ионика)**

Клавишник имеет собственный синтезатор и стойку. О наличии Вашего инструмента необходимо предупреждать заблаговременно.

Синтезатор подключается в микшер (общую сеть)!

- Сетевой пилот 220 В (Минимум 2 разъёма)

- 1 исправная стандартная стойка для клавиш

- 1 исправный длинный провод разъема Jack-Jack (по длине - не менее 5 м)

Монитор: Гитара, барабанная установка и вокал.

**Вокал**

- Два вокальных микрофона (уровнем не ниже Shure SM-58). НЕ «LG KARAOKE»!!!

- Две исправные, регулируемые микрофонные стойки типа «журавль»

Монитор: Вокал, гитара, синтезатор.

**В условия для выездного выступления (за пределами г. Челябинска) включаются:**

- Оплата проезда группы на транспорте до места проведения мероприятия (в самом городе) и обратно (из расчета на 6 человек).

- Обеспечение проживания музыкантов в городе, где проходит мероприятие.

Надеемся, выполнение этого райдера не доставит Вам трудностей.

Спасибо, что пригласили нас.

С уважением, группа «Bad Holiday»