Технический райдер

Сцена должна быть оборудована портальными системами необходимой мощности для озвучивания данного помещения.

Беклайн

(то что должно быть на сцене)

Барабанная установка: бочка, рабочий, том, напольный том

Стойка под рабочий, стойка под хай хет,

3 стойки типа журавль **ИСПРАВНЫЕ**.

Стул для барабанщика.

DRUM SHIELD (акустический экран для ударной установки).

Гитарный комбик 1шт. (50 Вт мин.)

Басовый кобик 1шт. (100 Вт мин.)

Di BoX: 1 стерео или 2 моно.

Мониторная линия: 3 монитора у края сцены, 1 у барабанщика.

Микрофоны вокальные: 3 шт. (Shure, Senhaiser, AKG и т.п.)

Микрофонный стойки **ИСПРАВНЫЕ** : 3шт.

Подзвучка для барабанов (для баранов обязательно, под тарелки в зависимости от помещения).

Микшерный пульт минимум на 16 каналов (Behringer x air, Mackie DL 16, Line 6 Stage 20 и т.п.)

В случае отсутствия одного или нескольких элементов БЕКЛАЙНА, просьба заранее связаться с группой для устранения этой проблемы.

P.S. Залог успешного концерта (шоу) – грамотное техническое оснащение мероприятия !!!