Технический райдер группы «Лучики»

Для выступления группы «Лучики» потребуются:

- 2 радиомикрофона с соответствующим оборудованием,

- Звуковоспроизводящее оборудование для чтения трека с флеш-карты,

- Звукоусиливающе оборудование,

- Микшерский пульт,

- Акустическая система мощностью не ниже 200 Вт,

- Монитор,

- Звукорежиссёр.

Мощность порталов должна соответствовать размеру площадки, размещению и количеству мест в зале. Обязательно предварительное обсуждение мощности и конфигурации портальной системы для каждой площадки.

Звуковое давление должно быть не менее 120 dB SPL в области пульта звукорежиссера.

Для больших площадок (Дворцы спорта, стадионы) необходимо оборудование, способное обеспечить «задержки», чтобы гарантировать одинаково ровное звуковое давление (без временного сдвига) в любой точке аудитории во всем частотном диапазоне.

Пульт должен находиться в ЦЕНТРЕ ЗАЛА и на одном уровне с партером. Если нет области для постановки микшера, необходимо устранить места в зале, чтобы установить микшерский пульт в нужной позиции.

Monitor Wedges (мониторы) модели с 15” вуфером! 1 x EAW JH-15 (15”+1,4”driver)

Условная первая линия мониторов в глубину должна находиться на расстоянии 3-x метров от портальной звуковой системы!!!

Электропитание звукового оборудования должно быть стабильным 220V и соответствовать мощности системы.

Все оборудование должно быть установлено, подключено, проверено, готово к работе, установлены все задержки (если этого требует зал) за 1 час до начала саунд-чека.

В течение всего саунд-чека и концерта обязательно присутствие на сцене и у FOH-пульта по одному квалифицированному специалисту, способному оперативно устранить любую техническую неисправность.

Все возможные изменения любого из пунктов райдера должны быть оговорены заранее со звукорежиссером.

Технический специалист со стороны организаторов обязан созвониться со звукорежиссером и продюсером группы и подтвердить выполнение всех пунктов технического райдера.