**Технический райдер вокальной группы «StereoПитер»**

Выступление под минуса (4 вокалиста на сцене)

1.  Качественная звукоусилительная система прямого излучения с субнизами, мощность рассчитывается по залу, но не менее 1.5 кВт (BOSE; DAS; Dynacord)
2.  1 мониторная линия, 2 монитора.  При работе на открытой площадке необходимы прострелы мощностью 2 КВт.
3.  Микшерный пульт
4.  Четыре радио микрофона (Shure Beta или SENNHEISER G2)
5.  Компьютер с USB разъемом
6.  Качественная голосовая обработка (предпочтительно Lexikon MPX-100)

К приезду группы аппаратура должна быть установлена и отстроена. Нам необходим саунд чек с профессиональным звукорежиссером не менее 15 минут.