Технический райдер

*Просим Вас внимательно ознакомиться с техническим райдером группы. Наша группа понимает, что все возможности перечисленного оснащения на различных площадках могут весьма сильно отличаться друг от друга и четкое соблюдение пунктов технического райдера позволит нам провести выступление наиболее качественно и хорошо.*

*По вопросам, связанными с техническим райдером группы, Вы можете обращаться по телефону +7 (916) 857-83-56 (Ульяна).*

*Организатор не освобождается от ответственности в случае неправильного понимания им*каких-либо *условий настоящего райдера.*

*В случае, если Организатор не в состоянии выполнить* какие-либо *из условий, указанных ниже, то он должен сообщить об этом за 7 дней до концерта.*

***При отсутствии надлежащего оборудования, группа может посодействовать в аренде аппарата.***

*Все время нахождения группы в городе и проведения концерта, в распоряжении коллектива должен находиться представитель приглашающей стороны, правомочный решать любые вопросы, связанные с организацией и проведением концерта группы.*

*Место базирования группы: Москва.*

*Коллектив группы: 3-5 человек.
Продолжительность выступления группы 2-6 часов.*

**P.A. Specifications**

Суммарная мощность P.A. системы выставляется из расчета 20 Вт RMS на 1 место, но не менее 2-х кВт в любом случае. (Для открытых площадок не менее 5 кВт).

**Пульт F.O.H.**

Пульт должен иметь не менее 22 каналов, с возможностью не менее 5-и отборов (AUX). Если пульт находится не на сцене – необходим мультикор достаточной длины.

**Приборы обработки** **F.O.H.**

Процессор эффектов Lexicon (желательно) или аналогичные.

**Внимание!!!** К моменту начала настройки группы **всё оборудование должно** **быть подключено и находиться в рабочем состоянии**. Для полноценной настройки группе требуется **не менее одного** часа.

Необходимо присутствие технически грамотного персонала отвечающего за коммутацию звука и электричества на концертной площадке.

**2 (два) столика для ноутбука** и**мини-пульта;**

Коврик под установку размером 1.5\*1.5 метра или резиновое покрытие.

Сеть 220 В (три точки).

**Наличие исправной коммутации в достаточном количестве и достаточной длины является крайне важным пунктом райдера.**

**Также необходимо иметь стойки под вокальные микрофоны (2 штуки: 2 типа «журавль» или 2 прямые).**

**MONITORS**   2 монитора