**Технический райдер:**

 - Звукоусиливающее оборудование (колонки) в зависимости от размера площадки, где будет проводиться концерт, но не менее 2 кВт звука на каждые 100 человек/зрителей в зале.

- Воспроизведение фонограммы через USB –порт ( флешка)

- Если выступление в закрытом помещении, то высота потолка должна быть не менее 4 метров.

- Размер сцены должен быть не менее - 10 кв м

- Электропитание ~220 V в гримерке для подзарядки батарей - не менее 3х розеток

- Хейзер / генератор тумана (если концерт проводится не в Москве)

- Если на концертной площадке имеется экран или проектор, мы предоставим специально созданное для шоу оригинальное видео на флэш-накопителе .

- Сцена должна быть защищена от сильного сквозняка и ветра, т.к. для хорошей видимости лазерных лучей необходимо, чтобы туман/дым успевал вырабатываться хейзером быстрее, чем он будет рассеян ветром. Также, сцена должна быть защищена от попадания воды и влаги и иметь температуру воздуха не ниже +16 С. Во время грозы выступление на открытой площадке невозможно.

- Во время выступления на сцене не должны находиться посторонние люди (гости, зрители), иначе выступление может быть остановлено или отменено.