Технический райдер акробатического дуэта «LuNA”

**Технический райдер:**
Номер «Crystal»
ширина площадки не менее 4 м
высота площадки не менее 3 м
реквизит собирается на площадке (вывозится на колёсах, диаметр реквизита 2,5 м, высота 2,10)
монтаж 50 мин, демонтаж 35-40 мин
« Петли»
Наличие подъемного механизма (лебедки) на площадке. Высота не менее 4х метров.
Технический специалист для управления лебёдкой.