**Технический райдер.**

Требования по звуковой аппаратуре:  
  
- обязательно присутствие звукорежиссера;  
- мощность аппаратуры из расчета 10 кВт на 1000 зрителей;  
- микшерный пульт не менее 12 мик/лин входов с возможностью обработки вокала и инструментов;  
- мониторная линия состоит из 4-х мониторов расположенных по рампе;  
- 7 вокальных микрофонов на стойках, из них минимум 4 радио;  
- микрофон на стойке для балалайки;   
- подключение гитары (DI - BOX);  
- баянист подключается своими радиомикрофонами;  
- проигрыватель CD дисков;  
- стойка для акустической гитары (широкая) на сцене.  
  
Свет приветствуется, использование стробоскопов нежелательно.  
  
**Саунд-чек**  
На саунд-чек группе требуется от 30 мин. до 1 часа, если технический райдер выполнен полностью.  
При работе на небольших площадках мы исходим из реальных возможностей организаторов и можем обойтись минимумом звукоусиливающего оборудования (а при необходимости и живьем выступить!)  
Для небольших вечеринок и корпоративных праздников имеется свой комплект аппаратуры мощностью 3 кВт. Детали обсуждаются индивидуально.

**Бытовой райдер.**

Две гримерные комнаты с зеркалами и утюгом.Семь бутылок (0,5 л) минеральной воды, сок, фрукты, чай, кофе, салфетки. Бутерброды приветствуются.  
  
**Условия переездов и проживания**:  
  
Самолет: эконом класс - 7 билетов.   
Поезд: 2 купе - 8 мест.   
Гостиница: (не менее 3-х звезд) - номера люкс или полу-люкс.   
Транспорт на месте: один микроавтобус на весь период пребывания.   
Питание: 3-х разовое.