**Технические требования для выступления** **группы "****Matryoshka International"**

-Звукоусилительная аппаратура, обеспечивающая полноценное звучание на данной концертной площадке. Одна-две независимые мониторные линии. Наряду со звуковыми порталами, стоящими на авансцене, желательно порталы (прострелы) из правой и левой кулисы меньшей мощности. Микшерский пульт от 16 каналов, вокальная обработка (дилэй, холл (YAMAHA, TC ELECTRONIC, LEXICON, ROLAND)). Два радиомикрофона (на стойке + запасные батарейки) + 2 шнуровых микрофонов на стойках (SHURE, SENNHEISER, AKG). Желательно два минидиска – дека типа SONY MDS-E 58 с подсветкой.. Минимум одна минидиск – дека.

-Местный звукорежиссер, хорошо знающий данную аппаратуру. Световое оборудование, обеспечивающее полноценное концертное выступление коллектива.

-За кулисами: 2 гримерных комнаты (прохладительные напитки, чай, кофе, бутерброды).]