Технический  райдер артиста “Жеже де Монмартр”
 Если мероприятие подразумевает музыкальное техническое оснащение со стороны организатора, то желательно, чтобы стояло минимальное техническое обеспечение:
1. Два  микрофона на стойках для аккордеона (shure sm/beta 57/58)
Голосовая обработка.
2. Мониторная линия
3. ноутбук, CD проигрыватели  
4. Микрофоны для аккордеона стоят в ряд на 1 плане, на уровне живота

Мощность звукоусиливающего оборудования на усмотрение организаторов. По принципу - чем мощнее, тем плотнее и качественней звук! Чем больше площадь, тем мощнее!

Если не оплачивается наш звукорежиссер, то на площадке должен находиться профессионал, который будет работать за пультом во время выступления.

До приезда артиста все должно стоять на своих местах. Если выступление без саунд чека, все должно быть отстроено.

При желании организаторов мы можем использовать свой комплект звукового оборудования со своим звукорежиссером, что уже входит в стоимость ( а также Вы можете использовать наше оборудование для мероприятия, что тоже входит в стоимость).

     Для небольших мероприятий-  музыкальная звуковая профессиональная        акустическая система Yamaha, туда входят:
1. Мощные двухполосные 8 дюймовые динамики на 300 ВТ (2 штуки)+ высокие стойки
2. микшерный пульт
3. вокальный процессор
4. два микрофона Shure Beta 58 A + стойки   
5. Вокально-инструментальная радиосистема AKG WMS40 MINI2 MIX US45A/C (660.700&662.300) с ручным и поясным передатчиками

 Для крупных мероприятий: музыкальная звуковая профессиональная акустическая система BERINGHER (eurolive b115mp3), туда входят:
 
1.	Мощные двухполосные 15 дюймовые динамики на 1000 КАЖДАЯ- (2 штуки)+ высокие стойки
2. микшерный пульт
3. вокальный процессор
4. два микрофона Shure Beta 58 A + стойки
           5. Вокально-инструментальная радиосистема AKG WMS40 MINI2 MIX US45A/C (660.700&662.300) с ручным и поясным передатчиками

Есть свой транспорт.