Технический райдер группы All Of You.

Ø БЭКЛАЙН:

1. Микшерный пульт, аналоговый или цифровой на 16 XLR каналов, предпочтения: Allen & Heath, Yamaha, Soundcraft.

2. Мониторинг:

активные мониторы мощность не менее 450 ватт, 4 штуки.

3. Барабанная Установка: стандартной комплектации.

5.1 Бас-барабан (22” в диаметре), 2 Альт-Тома (10” и 12” в диаметре), 1

Напольный Том (16” в диаметре), 1 стойка под малый барабан, 1 стойка под

хай-хэт, 3 стойки под тарелки, 1 стул для барабанщика, все необходимые

ключи для настройки инструмента.

Специальный комплект микрофонов для подзвучки ударной установки.

 Обязательно ковровое покрытие 2 на 2 метра под ударную установку.

Железо и рабочий барабан везем свои.

4. Бас комбо 300 Вт, лампа или транзистор.

Необходима стойка под гитару.

5. Гитара – гитарный комбо не менее 100 ватт., ламповый или транзисторный.

Необходима стойка под гитару.

6. Плейбэк - Стерео дибокс, активный.

7. Необходимы три стойки типа - журавль, все стойки должны быть тяжелыми и прочными.

Все звуковое оборудование должно быть подключено от одной фазы и

заземлено. Световое оборудование обязательно подключается от другой

фазы. Вся система электрического подключения (розетки 220V) должна

иметь заземление!

Ø 6. СЕТЬ

Необходимы две сетевые колодки /свет.

7. ФРОНТ ЛИНИЯ.

Заказчик ставит фронт линию относительно помещения в котором будет работать группа.

Количество аккустических систем и их мощность определяется так же относительно конкретного помещения в котором будет работать группа.