**TECH RIDER «COSMOPOLIS » 2013**

1. Оборудование звукорежиссера FOH:

﻿  
Цифровые пульты: Yamaha PM5d, M7CL, Alien & Heath I-Live,GLD-80  
Аналоговые пульты:  
Минимум 18 каналов, с двумя парам.серединами, 6 pre AUX send + 2 FX aux send  
Не предлагать: Digico, Mackie, Behringer, Yamaha GF, GA, PM-3500/4000,  
Soundcraf GB, GH, и им подобные!

Внимание!  
Невозможно размещение FOH пульта ‘за сценой', 'на балконах’ и т.д.  
FOH пульт должен стоять в зоне прямого излучения звука (левее, правее, в центре).

2. Мониторная система:

﻿  
4 monitor lines:  
1 линия- 2 мон  
2 линия- 1 мон  
3 линия- 1 мон  
4 линия- drum feel САТЕЛИТ + СУБ

3. БАРАБАНЫ:

﻿  
YAMAHA 'RECORDING', 'STAGE'  
-1  22“ бочка  
-1  педаль для бочки  
-1  стойка под малый барабан  
-1  малый барабан  
-1  10" АЛЬТ ТОМ  
-1  16” ТОМ БАС (на ножках)  
-1  стойка под ХЭТ  
-4  стойки под железо  
-1  барабанный стул (круглый, на спирали)  
-новый комплект пластиков на ударной установке  
(REMO PISTRIPE CLEAR, POWERSTROKE3 22, EVANS )  
-4  220 volt  
-2  DI директ-бокса (для playback),  
-2  JACK-JACK

Важно!  
Ковровое покрытие под барабаны! (во всех случаях)  
Подиум под барабаны 3х4 метра, ½ метра высота (на больших сценах).  
Педаль на бочку и малый от стандартной установки.

4. БАСС:

Басовый усилитель + кабинет  
GALLIEN-KRUEGER, AMPEG,TRACE ELLIOT  
Мощность не менее 400w  
-1  DI директ бокс  
-1  JACK-JACK  
-1  220 volt  
-1  бас гитарная стойка

﻿

5. ГИТАРА:

﻿  
-1  FENDER TWIN/REVERB/ (или аналоги)  
-1  стойка под гитару  
-1  (1X3 220 volt)  
-1  JACK-JACK  
Снимается микрофоном /SHURE SM 57

6. ВОКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ:

﻿  
-1  прямая, с круглым основанием (блином)  
-1  журавль для бэк вокала (басс)

Все стойки должны быть исправными, со всеми 'резинками' на ножках!  
Вся аппаратура должна быть подключена и проверена (line-сheck) за 30-40 минут до начала саунд чека. Обязательно присутствие техников на  
протяжении всего саун-чека и выступления группы.

﻿

Заранее спасибо!

В случае затруднения выполнения выше перечисленных условий, просьба обсудить возможные изменения и поправки с менеджером группы!

Рекомендуемый прокатчик по обеспечению тех. райдера: <http://vk.com/stereo_show>

+7 (495) 227-21-17