**TECH RIDER «COSMOPOLIS » 2013**

1. Оборудование звукорежиссера FOH:

﻿
Цифровые пульты: Yamaha PM5d, M7CL, Alien & Heath I-Live,GLD-80
Аналоговые пульты:
Минимум 18 каналов, с двумя парам.серединами, 6 pre AUX send + 2 FX aux send
Не предлагать: Digico, Mackie, Behringer, Yamaha GF, GA, PM-3500/4000,
Soundcraf GB, GH, и им подобные!

Внимание!
Невозможно размещение FOH пульта ‘за сценой', 'на балконах’ и т.д.
FOH пульт должен стоять в зоне прямого излучения звука (левее, правее, в центре).

2. Мониторная система:

﻿
4 monitor lines:
1 линия- 2 мон
2 линия- 1 мон
3 линия- 1 мон
4 линия- drum feel САТЕЛИТ + СУБ

3. БАРАБАНЫ:

﻿
YAMAHA 'RECORDING', 'STAGE'
-1  22“ бочка
-1  педаль для бочки
-1  стойка под малый барабан
-1  малый барабан
-1  10" АЛЬТ ТОМ
-1  16” ТОМ БАС (на ножках)
-1  стойка под ХЭТ
-4  стойки под железо
-1  барабанный стул (круглый, на спирали)
-новый комплект пластиков на ударной установке
(REMO PISTRIPE CLEAR, POWERSTROKE3 22, EVANS )
-4  220 volt
-2  DI директ-бокса (для playback),
-2  JACK-JACK

Важно!
Ковровое покрытие под барабаны! (во всех случаях)
Подиум под барабаны 3х4 метра, ½ метра высота (на больших сценах).
Педаль на бочку и малый от стандартной установки.

4. БАСС:

Басовый усилитель + кабинет
GALLIEN-KRUEGER, AMPEG,TRACE ELLIOT
Мощность не менее 400w
-1  DI директ бокс
-1  JACK-JACK
-1  220 volt
-1  бас гитарная стойка

﻿

5. ГИТАРА:

﻿
-1  FENDER TWIN/REVERB/ (или аналоги)
-1  стойка под гитару
-1  (1X3 220 volt)
-1  JACK-JACK
Снимается микрофоном /SHURE SM 57

6. ВОКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ:

﻿
-1  прямая, с круглым основанием (блином)
-1  журавль для бэк вокала (басс)

Все стойки должны быть исправными, со всеми 'резинками' на ножках!
Вся аппаратура должна быть подключена и проверена (line-сheck) за 30-40 минут до начала саунд чека. Обязательно присутствие техников на
протяжении всего саун-чека и выступления группы.

﻿

Заранее спасибо!

В случае затруднения выполнения выше перечисленных условий, просьба обсудить возможные изменения и поправки с менеджером группы!

Рекомендуемый прокатчик по обеспечению тех. райдера: <http://vk.com/stereo_show>

 +7 (495) 227-21-17