**Технический райдер**

Данный райдер может незначительно меняться в зависимости от места и формата проведения концерта.
Телефон для согласования технических вопросов: +7 925 224 83 24 (Михаил).
Настройка аппаратуры должна производиться при пустом зале, не позднее, чем за 2 часа до начала мероприятия.

 **Patch list**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ch.** | **Instrum.** | **Source** | **Insert** |
| **1** | Kick | AKG D112\E 602\Beta 52A | comp\gate |
| **2** | Snare | SM57 | comp\gate |
| **3** | HH | conder |  |
| **4** | TT | E 604 | comp\gate |
| **5** | FT | E 604 | comp\gate |
| **6** | OH L | conder |  |
| **7** | OH R | conder |  |
| **8** | Bass | DI-box | comp |
| **9** | Guitar 1 | SM57 |  |
| **10** | Play Back | Di-box x2 |  |
| **11** | Ac. Guitar | DI-box |  |
| **12** | Saxophone | SM58 | comp |
| **13** | Vox | SM58 | comp |
| **14** | Play Back | Di-box x2 |  |
| **15** | FX ret. |  |  |
| **16** | FX ret. |  |  |

**Необходимое оборудование**

**P.A. System:** 6 -12 Вт на одно зрительское место.

**FOH:** Аналоговая консоль с достаточным количеством каналов, 4 aux, хотя бы с одной параметрической серединой.

Monitor System: 5 отдельных мониторных линий. Мощность каждого монитора не менее 300Вт. Необходимое количество динамической обработки и процессор эффектов.

**Back Line:**

* Drumkit: DW, Tama, Pearl, Yamaha . 3 стойки под тарелки, стойка под малый барабан, стойка под хай-хет, стул с регулируемой высотой.
* Bass: >= 300Вт, снимается через DI-box
* Guitar: Mesa Boogie (любая модель), Bogner, Roland Jazz Chorus, Bugera, Suhr, Orange и подобные комбоусилители, либо кабинеты с усилителями класса A. От 25W. Только ламповые приборы.
* Ac. Guitar снимается через DI-box.,
* 1 прямая микрофонная стойка для вокалиста (на круглом основании)



* 3 напольные гитарные стойки (2 electric gtrs, 1 acoustic guitar)
* Дополнительно требуется доступ к источнику питания 220В для каждого участника коллектива (не менее 3х розеток).
* Пюпитр
* Высокие (барные) стулья 2 шт.

Райдер представлен для озвучивания максимального состава коллектива (квинтета) из 5ти участников. В случае заказа меньшего состава райдер уменьшается в зависимости от исключенного инструмента. Подробности тех. обеспечения обсуждаются индивидуально для каждого мероприятия за несколько дней до его проведения по телефону +7 925 224 83 24 (Михаил).