**ЭСТРАДНАЯ ПРОГРАММА.**

**ЗВУК.**

***1. Порталы.***

1.1. Минимум 2 сабвуфера + 2 сателлита. Порталы должны быть общей мощностью не менее ... КВт.

1.2. Graphic Equalizer.

1.3. Кросcовер DBX (не менее 3 WAY).

1.4. 2-х канальный компрессор/лимитер/экспандер/гейт DBX

***2. Микшерский пульт.***

2.1 Микшерский пульт должен иметь не менее:

6 inputs, 2 band parametric eq., 2 aux (4 pre-fader),2 group busses, 2 stereo returns.

***3. Мониторная система.***

3.1. Необходимо 1 линия в количестве не менее 2 мониторов.

3.2. Мощность мониторной линнии должна быть не менее ... КВт.

3.3. Соответствующее мощности мониторов количество усилителей в абсолютно надёжном и исправном состоянии.

***3. Эффекты.***

3.1. Вокальный процессор фирм “T.C. ELECTRONICS”, “LEXICON”.

***4. Микрофоны.***

4.1. Микрофон предоставляется Исполнителем.

***5.Дополнительное оборудование.***

5.1. 1 стойка под микрофоны.

5.2. 1 барный стул.

**СВЕТ.**

1. световая аппаратура, рассчитанная на зал Заказчика.