**Технический райдер для проведения концертов**

**СOVER CLUB *GROUP***

**1. PA System:**

Мощность звукоусилительной системы из расчета 10 кВт (RMS) на 1000 мест.

**2. Пульт FOH:**

Пульт типа Allen & Heath, Soundcraft

24 канала, 4 пре-фейдерных “AUX” для мониторов,

2 пост-фейдерных “AUX” для обработки.

Обработка Hall, Delay

Мастер-эквалайзер 31 полоса (стерео)

Микрофон TALK TO TB

**3. Мониторные линии(***в зависимости от размера площадки вносятся корректировки по количеству мониторов***):**

5 линий:

1-я – 2 или 4 монитора по 0,5 – 1кВт.,

2-я – 1 монитор по 0,5 – 1кВт.,

3-я – 1 монитор по 0,5 – 1кВт.,

4-я – 1 монитор по 0,5 – 1кВт.,

5-я – «барабанная» 1 или 2 монитора по 0,5 – 1кВт.,

Мониторные эквалайзеры 31 полоса в каждой линии.

**4. Сцена:**

Барабанная установка: полный комплект микрофонов под установку.

«Комбики»: гитарный 50 Вт., басовый 300 Вт.

Микрофоны:

Основной Вокал – 1шт. Shure 58 радио, Бэк вокал Shure 58 шнуровой 2шт. + Стойка 2 шт. 2 пюпитра

Саксофон Shure 57, 58 - 1 шт. + Стойки 1 шт.

Гитары аккуст. - DI-Box 2 шт.

Гитара электро. – комбик гитарный

Клавиши - DI-Box 1 шт

Аккордеон – DI-Box 1 шт

Коммутация (шнуры, переходники)

**5. INPUT-LIST**

1. бочка 10. гитара акк. 1 19.Вокал 4

2. малый 11. гитара акк.2

3. хэт 12. гитара электро

4. альт 13. саксофон .

5. альт 14.Клавиши

6. том 15.Аккордеон

7. оверхэд 16. Основной Вокал 1

8. оверхэд 17. Вокал 2

9. бас 18. Вокал 3