Технический райдер:

1. Звуковое оборудование:

1.1. акустическая система (минимум): двухполосная, мощность – 1,3 кВт;

1.2. мониторы сценические (минимум): 1 шт.;

1.3. микшерный пульт (минимум): 12-ти канальный;

1.4. блок звукоусиления, по мощности соответствующий акустической системе;

1.5. караоке приставка: AST-100;

1.6. процессор эффектов: ревербератор внешний, либо встроенный в микшерный пульт

1.7. кроссовер (если он требуется в звукоусилительном тракте).

2. Видеооборудование:

2.2. видео монитор.

3. Прочее:

3.1. все звуковое и видео оборудование должно быть с полным комплектом коммутации;

3.2. удлинители типа «пилот» - 2 шт. (минимум: длина – 3 метра, по 4 розетки на каждом);

3.3. пюпитр.