**Технический райдер кавер группы «ЭСТРАДА»:**

1. Все приборы, акустические системы и кабели, предоставленные

для выступления Вокального Трио «ЭСТРАДА» должны быть полностью исправны, подключены и проверены до прибытия группы на саундчек;

2. Мощность акустических систем должна соответствовать размерам

концертной площадки и обеспечивать максимально равномерное

покрытие, в среднем 3-5 кВт;

3. Микшерский пульт c параметрическим эквалайзером;

- стереопара для подключения ноутбука

- 3 вокальных радио микрофона, предпочтительно (Shure Beta);

- процессор эффектов для качественной обработки голоса Hall + Delay;

- одна микрофонная стойка, обычный пюпитр (для планшета);

- 1 мониторная линия (3 напольных монитора, мощностью не менее 300 Вт каждый)

При работе на большой открытой площадке необходимы прострелы

адекватной мощности!

4. Организатор обязуется предоставить со своей стороны на время саундчека и выступления группы компетентного звукорежиссёра, способного настроить 3-х человек;

P.S. Наличие хорошей аппаратуры позволит улучшить качество

выступления и оставить самые приятные впечатления от работы

вокального коллектива.

По всем дополнительным вопросам можно связаться по телефону:

**8-903-596-54-56 - Антон**