

**Технический райдер группы "Ночная Смена"**

**Состав группы:**

* Вокал
* Гитара
* Бас гитара
* Барабаны

**Для проведения концерта на сцене нам желательно иметь:**

**1. Вокал:**

* Вокалист использует собственный микрофон Audio-Technica ATM710 с фантомным

питанием.

* Возможно использование Ваших микрофонов Shure SM58 или BETTA - 1 шт.
* Микрофонная прямая стойка - 1 шт.

**2. Гитара:**

* Гитарные стек + голова или комбо - 2 шт. (желательно ламповые), с возможностью

подключения в "ретурн" или 5150 любой версии, подзвученные инструментальными

микрофонами.

**3. Бас-гитара:**

* Бас-гитарный комбо или отдельно голова + кабинет, желательно с конфигурацией 4х10,

с подзвучкой инструментальным микрофоном или в линию с линейного выхода или

ди-бокса.

**4. Барабанная установка:**

* Бочка - 1шт.,
* Альты - 2шт.,
* Том-бас - 1шт.,
* Стойки под тарелки - 3шт., из них минимум две – типа "журавль",
* Стойка под малый барабан - 1 шт.,
* Стойка под хай-хэт - 1шт., всё исправное, с возможностью регулировки;
* Стул для барабанщика, с возможностью регулировки высоты;
* Подзвучка установки (в зависимости от помещения): по микрофону на каждый барабан,

2 оверхеда.

*\* необходимое количество микрофонных стоек для подзвучивания гитарных кабинетов, басового (или линия), барабанов.*

**5. Мониторинг** (минимальное количество)**:**

* 1) Вокал, гитара, бас-гитара – 1 линия мониторов
* 2) Барабаны – 2 линия мониторов

**6. Для музыкантов:**

* Желательно на сцене 4 бутылки воды по 0,5 литра (или 2 - по 1,5 литра) без газа.
* Гримерная комната должна быть предоставлена группе не позднее, чем за 2 часа

до выступления.

***Каждый пункт может быть оговорен в отдельности.***