Технический райдер Ирмы Нойман

Упрощенный вариант райдера:

1. барабаны: бочка, 2 Тома (навесной + напольный), стойка под рабочий, стойка под хэты, 2 стойки под железо, стульчик + микрофоны на барабаны или электронные барабаны
2. Ди-бокс для Электро-гитары - войдем джеком
3. Ди-бокс для сэмплов - войдем Джеком
4. Стойка/микрофон
5. Монитор для вокалистки
6. Микшерский пульт не менее 8 каналов (джек/канон)
7. Порталы не менее 1 Квт звука

По всем вопросам: +79053-125-525 Валерий