Технический райдер Ирмы Нойман



Упрощенный вариант райдера:

1. барабаны: бочка, 2 Тома (навесной + напольный), стойка под рабочий, стойка под хэты, 2 стойки под железо, стульчик + микрофоны на барабаны или электронные барабаны  
   2. Ди-бокс для Электро-гитары - войдем джеком  
   3. Ди-бокс для сэмплов - войдем Джеком   
   4. Стойка/микрофон  
   5. Монитор для вокалистки  
   6. Микшерский пульт не менее 8 каналов (джек/канон)  
   7. Порталы не менее 1 Квт звука

По всем вопросам: +79053-125-525 Валерий