ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

ансамбля национальной песни «Белояр»

1. Микшерный пульт (не менее 10 мик./ лин. входов с возможностью обработки вокала).

2. Две мониторные линии (1 мониторная линия – для вокала, 2 мониторная линия – для инструментов).

3. 6 радио вокальных микрофонов, 1 инструментальный микрофон на стойке (шнуровой).

4. Баян и балалайка подключаются своими радиомикрофонами.

5. Ноутбук для проигрывания минусовок в формате wav

6. Свет приветствуется.

7. Допуск нашего звукорежиссёра к микшерному пульту **обязательно**.

8. Мощность аппаратуры из расчета 10 кВт на 1000 зрителей.

САУНД – ЧЕК

На саунд – чек при готовности аппаратуры ансамблю требуется от 30 минут до 1 часа.