**Технический райдер группы**

**3Gентльмена**

*(любые условия обсуждаемы заранее по телефону)*

**План сцены:**

|  |
| --- |
| http://volga-volga.ru/img/scene.gif |

**Микрофоны:**

Все микрофоны шнуровые на стойках (журавль).

**Мониторная система:**

Три мониторные линии:

первая линия — 2 монитора от 200 Вт

вторая линия — 1 монитор от 200 Вт

третья линия — монитор для барабанщика от 200 Вт.

**Гитарные комбики:**

**Для гитары** от 100 Вт (Marshall, Fender, VOX— **не убитые!**). На гитарном комбике/стеке **обязательно** должен быть вход "**Return**".

**Для бас-гитары** от 200 Вт (Ampeg, MarkBass, Gallien-Krueger, Fender — **не убитые!**).

**Ударная установка:**

Приоритет по убыванию: DW / Yamaha / Pearl / Tama / Premier / Ddrum / Gretch / Sonor.

Бас-барабан 20`/22`, 1 Альт 12`/14`, 1 Том 16`, стойка под малый барабан, Стойка хай-хэт, две прямых стойки, один журавль, стул для барабанщика.

**Все пластики должны быть в нормальном состоянии!**

[**3gentlmena@mail.ru**](https://e.mail.ru/messages/inbox/)