SUGAR COVER BAND

технический райдер

 **Список оборудования**

• Линейный массив

• Барабанная установка (полная):

Стойки под тарелки - 4 шт., стойка - Hi-Hat, педаль, рабочий, железо, стул, коврик, микрофоны для подзвучки, **Drum Shield** 2.2 м.

• Цифровой микшерный пульт 32 ch 16 aux. С роутером.

 • Микшерный пульт для барабанщика 4 channel.

• Мониторы напольные (15')......... 2 шт.

• Прострел на стойке (15')……. 2 шт

• сабвуфер с сателлитом для барабанщика ….. 1 шт.

• In Ear …. 4 шт.

• Духъярусная клавишная стойка … 1 шт.

• Yamaha Motif XF8

• Гитарный комбо Fender Hot Road, Devil

• Bass Amp Head + Bass Combo Amp 2x10 Gallien-Krueger или Ampeg

• Стойка для Гитарных комбо - Х-образная……. 2 шт.

• Стойки для вокальных микрофонов ........ 5 шт.

 + необходимые стойки для подзвучивания барабанов и гитарного комбо

• Микрофоны:

 Shure sm58 beta ....... 2 шт.

 Radio Shure 58 ….. 3 шт.

• Радио система для гитары …. 1 шт.

• Di-Box mono ............... 8 шт.

• Подставка под ноутбук

• Стойка под гитару ...... 2 шт.

***Коммутация порталов и бэклайна***

*• Jack-Jack кабель ..... 12 шт.*

*• xlr-xlr кабель ...........22 шт.*

*• Барабанная коса xlr-xlr (или кабель xlr-xlr)*

*• Сетевые удлинители на 3 - 4 розетки.......... не менее 5 шт.*

*• Микрофон для саундчека …… 1 шт.*

Клик снимается с микшера барабанщика xlr или у клавишника миниджеком (Уточнить)

Микрофон клавишника подается только в ушные мониторы.

PATCH LIST

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Instr** | **Mic/Di** | **Insert** |
| **1** | BD In | SENHEISER E 901 / Shure beta 91 | Gate, compressor |
| **2** | BD Out | SENHEISER E 902 / Shure 52 | compressor |
| **3** | SD | SENHEISER E 904/908/Shure 57 | Gate, compressor |
| **4** | SD | SENHEISER E 904/908/Shure 57 |  |
| **5** | Trigger BD | Кабель Jack-Jack Di-box | compressor |
| **6** | SPDSX L | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **7** | SPDSX R | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **8** | Hi hat | AKG 224/451/Shure81/ SENHEISER E 914 |  |
| **9** | Alt Tom 1 | SM 57/Beta56/SENHEISER E 904/908 | Gate, compressor |
| **10** | Alt Tom 2 | SM 57/Beta56/SENHEISER E 904/908 | Gate, compressor |
| **11** | FL. Tom 3 | SM 57/Beta56/SENHEISER E 904/908 | Gate, compressor |
| **12** | O.H. Left | AKG 224/451/Shure81/SENHEISER E 914 |  |
| **13** | O.H. Right | AKG 224/451/Shure81/SENHEISER E 914 |  |
| **14** | BASS | Кабель Jack-Jack Di-box | Compressor |
| **15** | BASS Station L | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **16** | BASS Station R | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **17** | Acoustic guit | Кабель Jack-Jack Di-box | Compressor |
| **18** | Guitar  | Shure SM 57/ SENHEISER E 906 |  |
| **19** | Key L | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **20** | Key R | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **21** | Sax | Радио Система | Compressor Hall |
| **22** | Vocal 1 | RADIO  | Compressor Hall Delay |
| **23** | Vocal 2 | RADIO  | Compressor Hall Delay |
| **24** | Vocal 3 (Bass) | Shure beta 58 | Compressor Hall, Delay |
| **25** | Talk back mic (key) |   | Подается в in ear |
| **26** | Click  | Cable XLR – Drum mixer out |  |
| **27** | Click  | Cable Jack 3.5 to Di-box |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aux 1** | Female voice | ACTIVE CABINET 1 piece |
| **Aux 2** | Male Voice | ACTIVE CABINET 1 piece |
| **Aux 3** | In-ear Male Voice | Wireless system  |
| **Aux 4** | In-ear Female Voice | Wireless system |
| **Aux 5** | In-ear Bass | Wireless system |
| **Aux 6** | In-ear Guitar | Wireless system |
| **Aux 7** | In-ear Key | Wireless system |
| **Aux 8** | Drum  | Subwoofer + Satellite Speakers |
| **Aux 9** | Drums mixer |  XLR Cable |
| **Aux 10** | Прострел L | Satellite Speakers |
| **Aux 11** | Прострел R | Satellite Speakers |

Требуются световые приборы для полноценного концертного освещения.

Фермовая конструкция, элеваторы.

Световой микшер или DMX Controller

Головы типа spot или сканера ( 250-575 вт) -6 шт на элеваторах

Головы wash или светодиодные par - 8 шт.

Дым машина

Led Par по периметру сцены –12 шт.